RIDI Group auf der Light+Building 2022: Besuchen Sie uns in Halle 3.0, Stand B30

Stetiger Wandel

Die Anforderungen der Arbeits- und Lebenswelt verändern sich kontinuierlich. Gleichermaßen müssen Räumlichkeiten und Ausstattung mitwachsen. Das passende Licht spielt dabei eine essentielle Rolle. Bei der RIDI Group finden Sie Beleuchtungslösungen angepasst an die bestehenden Bedingungen und individuellen Wünsche. 

Vor allem in öffentlichen Bereichen sorgt die richtige Ausleuchtung für mehr Sicherheit und minimiert das Gefahrenrisiko. Aufgrund ihrer hohen Schutzmerkmale sind die Leuchtenfamilien SURVIVOR, M125 / M200 bestens geeignet für komplexe Vorgaben z. B. in Bahnhöfen, Unterführungen und Parkhäusern. 

Die RIDI-Downlight Palette wird ergänzt durch die Neuentwicklung ALBA. Eine Leuchtenfamilie, die mit durchdachter Funktionalität, hoher Flexibilität und einheitlichem Design überzeugt. ALBA ist eine selbstbewusste Produktserie in der gleichen Formensprache, mit der eine flexible Planung von Neubau- und Sanierungsprojekten einfach möglich ist. Verfügbar ab 2023.

Für Büroräume und Klassenzimmer wurde das neue Lichtwerkzeug MULTILENS konzipiert – ein Systembaukasten aus der Zukunft. Durch den modularen Aufbau ist auch schon an eine spätere Sanierung gedacht. Nachhaltigkeit, Reparierbarkeit und Vernetzung mit APCON® sind nur einige Eigenschaften, die MULTILENS zu einem zukunftssicheren Produkt machen. 

Ein weiteres großes Thema ist “New Work”, ein Aufbrechen vorhandener Strukturen, das sich auch auf die Lichtgestaltung auswirkt. Neben einer perfekten Ausleuchtung wird in Arbeitsbereichen mehr Design und Wohlfühlatmosphäre gewünscht. 

Als wahres Multitalent zeigt sich hier die Leuchte Ocara. Sie holt nicht nur das “Draußen-Gefühl” nach innen, sondern hat noch viele weitere Vorteile im Gepäck. Optimale Lichtqualität für konzentriertes, produktives Arbeiten im Homeoffice, einstellbar mittels intuitiver Steuerung.

Die Leuchten look! und MAXI kombinieren anspruchsvolle Ambientebeleuchtung mit vielfältigen Design- und Dekoroptionen. Einen guten Eindruck machen die Lichtobjekte in sämtlichen designorientierten Umgebungen wie Retail, Bistros und modernen Bürolandschaften.

Leidenschaft und Expertise stecken in den Produktentwicklungen der RIDI Group, mit dem gleichen Enthusiasmus arbeiten wir täglich an der Weiterentwicklung des Unternehmens. Die Grundsätze der Nachhaltigkeit sind tief in der Firmenphilosophie verankert und dies übergreifend für die Bereiche Ökologie, Ökonomie und Soziales.

Pressethemen

- RIDI Group – ein Unternehmen mit Weitblick
- Das RIDI LINIA Lichtband mit den neuen Geräteträgern der Generation VL1G
- SURVIVOR, die Sicherheitsleuchte mit hohen Schutzmerkmalen
- Die Leuchtenfamilien M125 / M200: zwei Größen mit vielseitigen Montageoptionen
- ALBA – one design one fit
- Unfassbare Effizienzen mit MULTILENS
- Ocara bietet eine einzigartige Lichtmischung
- Die Leuchte look! überzeugt durch ihre klar definierte Form
- MAXImale Vielfalt für jedes Ambiente
- Bistro ist einfach brillant und ansprechend einladend
- APCON®, das Lichtmanagementsystem der RIDI Group

RIDI Group

RIDI Leuchten GmbH ist ein mittelständischer Leuchtenhersteller mit dem Hauptsitz im schwäbischen Jungingen. Unter dem Dach der RIDI Group vereinigen sich mehrere Produktmarken und Produktions-/Vertriebsniederlassungen europaweit. Die drei Produktmarken RIDI, Spectral und li:fy decken fast das gesamte Spektrum der Innenbeleuchtung ab. Von der modernen Bürobeleuchtung über industrielle Beleuchtung, designorientierte Lichtobjekte, individuelle Lichtlösungen bis hin zur stimmungsvollen Ambientebeleuchtung. Durch unser großes Produktangebot und die damit verbundene Vielfalt sind wir in der Lage, für jedes Objekt ein schlüssiges, individuelles Beleuchtungskonzept zu entwickeln, das genau den Vorstellungen unserer Kunden entspricht. Eine hohe Fertigungstiefe ermöglicht sowohl die Herstellung in Großserien wie auch die Realisation spezieller Kundenwünsche in einer Manufaktur. RIDI erweitert Möglichkeiten: kundenorientiert, individuell, nachhaltig, qualitätsbewusst und mit hohem Technologievorsprung. Mit der Flexibilität und Individualität einer Manufaktur und der Planungs-, Produktions- und Vertriebskompetenz eines Großserienherstellers betreuen wir unsere Kunden weltweit. Das macht uns zu einem verlässlichen Partner auf höchstem Niveau. Wir setzen alles daran, Licht individueller, sicherer und nachhaltiger zu gestalten. Konsequent verfolgen wir bei der RIDI Group unseren erfolgreichen Weg, Unternehmen und Sortiment weiter auszubauen und mit Investitionen in Fertigung, Ausbildung und Infrastruktur in die Zukunft zu führen. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist uns die Fürsorge der Mitarbeiter und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen wichtig. Im Besonderen wird auf die Qualität und die Langlebigkeit der eingesetzten Materialien und Komponenten geachtet. Das hohe Qualitätsbewusstsein zieht sich wie ein roter Faden durch den gesamten Entstehungsprozess unserer Produkte. Angefangen von der Idee, über die Entwicklung bis hin zur Produktion und darüber hinaus. Neueste innovative Technologien schonen Ressourcen, Energie und Kosten ohne dabei Einbußen in der Qualität hinzunehmen. Das ist gelebte Nachhaltigkeit der RIDI Group. Ein firmeneigenes Bioenergie-Kraftwerk steht hier am Anfang eines ganzheitlichen Prozesses. Damit sind die drei Aspekte Ökologie, Ökonomie und Soziales in den Unternehmensaktivitäten integriert.

Fakten über die RIDI Group

- Firmengründung: 1952
- Drei Marken: RIDI, Spectral, li:fy
- Branchen: Technische Leuchten, Architekturbetonte Leuchten, Ambientebeleuchtung
- Anwendung: Industrie, Logistik, Shop, Office, Bildung & Kultur, Architektur, Sport, Wohnraum

RIDI LINIA

Das Lichtband von der Schwäbischen Alb – leistungsstark und nachhaltig seit 1987. Das RIDI LINIA Lichtband bietet unzählige Konstruktions- und Kombinationsmöglichkeiten und ist somit für eine einfache Planung Ihres Lichtkonzepts bestens geeignet. Beste Beleuchtung mit System! Mit den neuen Geräteträgern der Generation VL1G wird das Portfolio des RIDI LINIA Lichtbandes perfekt erweitert. Die neuen Geräteträger passen auf die aktuelle Tragschiene VLTM ab 2008 mit durchgehender Stromführung. Damit steht einer flexiblen Umsetzung Ihrer Planungs- und Sanierungsprojekte nichts im Wege. Die Montage wird durch die Gewichtsreduzierung der beiden Neuzugänge zusätzlich erleichtert. Durch ein durchdachtes Zusammenspiel von LED und Optik sticht die neue Geräteträger-Generation heraus. Die flache Bauform der Geräteträger fügt sich ästhetisch in jede Räumlichkeit ein. Das bedeutet beste Lichtqualität auf schmalem Raum.

Besonderheiten Geräteträger VL1G

- Neu entwickelte Optik
- Verbesserte wahrnehmbare Entblendung
- Spitzenwerte bis zu 190 lm/W

Technische Eigenschaften

Die neuen Geräteträger VL1GPS (IP54) und VL1GL / VL1GP (IP20) sind in den Optiken breit strahlend (B) und tiefstrahlend (E) erhältlich. Wählen Sie einfach zwischen den schaltbaren oder dimmbaren (DALI) Varianten und den Modellen mit einstellbarem Lichtstrom (ResFlex). Alle neuen Geräteträger der Generation VL1G erfüllen die Förderkriterien von mindestens 140 lm/W. 1,5 Meter geballte Lichtleistung mit angenehmen 4000 Kelvin.

Anwendung

- Industrie
- Logistik
- Shop

SURVIVOR

Die Leuchte SURVIVOR von RIDI wird durch ihre hohen Schutzmerkmale als Sicherheitsbeleuchtung hauptsächlich in öffentlichen Bereichen eingesetzt. Man findet sie z. B. in Unterführungen, Bahnhöfen und Parkhäusern. SURVIVOR bietet Schutz gegen Vandalismus, Feuchtigkeit und Feuer und ist somit bestens gegen die dort herrschenden Anforderungen gerüstet. Die innovative Lichttechnik ist wahlweise breitstrahlend symmetrisch oder asymmetrisch. In Kombination mit zehn unterschiedlich einstellbaren Lichtströmen wird so eine ausgezeichnete und vor allem sichere Beleuchtung erzielt. Um maximale Effizienzen zu erreichen, setzt RIDI auf LED-Platinen aus eigener Fertigung. Zum Einsatz kommen Mid-Power LEDs der neuesten Generation. Die Bestückung der Platinen ist dabei perfekt auf die Charakteristik der Leuchte abgestimmt. Die vielen An- und Einbaumöglichkeiten in drei Längen eignen sich für eine variable Umsetzung verschiedener Lichtkonzepte. Tragprofile schaffen Raum für Medienträger und Versorgungsleitungen. Sie sorgen für den Schutz und die sichere Führung von Kabeln. Blindprofile bieten zudem eine mögliche Integration von z. B. Lautsprechern und Kameras, je nach Umgebung und Anforderung. Die einfache Montage und die hohe Wartungsfreundlichkeit sind weitere große Vorteile der Leuchte. Damit ist RIDI SURVIVOR ein ganzheitlich durchdachtes Lichtsystem mit zahlreichen Möglichkeiten für optimale Beleuchtungslösungen bei besonders hohen Anforderungen.

Besonderheiten SURVIVOR

- Maximale Sicherheit
- DB-Zulassung
- Umfangreiches Zubehör

Technische Eigenschaften

Ausführung mit Dali-Konverter oder über einen integrierten, flexiblen Widerstand (ResFlex).
Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830), 4000 Kelvin (840).
Farbe weiß, (ähnlich RAL9016), pulverbeschichtet, weitere Farben auf Anfrage möglich.
Lichttechnik breitstrahlend symmetrisch oder breitstrahlend asymmetrisch. Optional mit Transientenfilter 10KV.

Anwendung

- Verkehrswege
- Industrie
- Logistik

M125 / M200

Gleichmäßige Ausleuchtung bei maximaler Effizienz, das sind nur zwei Attribute der Leuchtenfamilien M125 / M200. Sie unterscheiden sich durch ihre Maße und sind mit umfangreichem Zubehör erhältlich. Die Leuchten verbinden modernste LED-Technik mit sicherem Licht für den öffentlichen Raum wie Unterführungen, Bahnhöfe, Parkhäuser, Haltestellen, aber auch für Sportstätten, Justizvollzugsanstalten oder Laboratorien. Besonders erwähnenswert ist auch die DB-Zulassung, ein wichtiges Kriterium für den Einsatz von Verkehrswegeleuchten. Die starke Beleuchtungslösung für jede Architektur dank vielseitiger Montagemöglichkeiten und Konfigurationen. Die Leuchten eigenen sich zur Wand- und Deckenmontage und sind verfügbar als Anbau- oder Einbauleuchten, randlos oder mit Auflagewinkel. Durch die vielfältigen Ausführungen der Abdeckungen lassen sich sämtliche optische Anforderungen erfüllen. Dezent integrieren sich die Leuchten M125 und M200 in die Umgebung. Eine werkzeuglose Entnahme der Lichteinheit sorgt für den komfortablen Anschluss oder Austausch. Die glatten Flächen erleichtern die Reinigung, damit eine dauerhafte gleichmäßige und sichere Beleuchtung gewährleistet werden kann. 

Besonderheiten M125 / M200

- Hohe Schlagfestigkeit
- Ballwurfsicher
- Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Technische Eigenschaften

Ausführung mit Dali-Konverter oder über einen integrierten, flexiblen Widerstand (ResFlex).
Über einen integrierten, flexiblen Widerstand (ResFlex) lassen sich 10 unterschiedliche Widerstände 
und damit 10 unterschiedliche Lichtströme für die Leuchte einstellen (Werkseinstellung: Maximaler Lichtstrom).
Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830), 4000 Kelvin (840).
Farbe weiß, (ähnlich RAL9016), pulverbeschichtet, weitere Farben auf Anfrage möglich.
Lichttechnik breitstrahlend symmetrisch oder breitstrahlend asymmetrisch. Optional mit Transientenfilter 10KV.

Anwendung

- Verkehrswege
- Industrie
- Logistik

ALBA

Wie wäre es, wenn Sie mit einer Produktserie in der gleichen Formensprache flexibel planen könnten?
Die Produkte der neu entwickelten Downlight-Familie ALBA sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen Ihnen Lichtlösungen speziell für Ihre Anforderungen zu konfigurieren. ALBA lässt in ihrer Flexibilität, Funktionalität und Design keine Wünsche offen. Sich ändernde Raumnutzungen in Bestandsgebäuden oder kreative Raum- und Lichtkonzepte in Neubauten, mit ALBA gelingt die Schaffung passender Lichtstimmungen, die die Architektur unterstützen. Ziel ist ein Baukastensystem, basierend auf unserer langjährigen Erfahrung und dem heutigen Wissen über zukünftige Anforderungen. Eine Produktserie für alle Anwender, die durch hohe Effizienz und Sehkomfort überzeugt. Die Downlights sind in allen gängigen Größen verfügbar, in runder oder quadratischer Form, als Einbau-, Anbau- oder Pendelvariante. Das Gehäuse ist wählbar in den zeitlosen Farben weiß oder schwarz. Den Reflektor gibt es darüber hinaus noch in hochglänzender Ausführung. Unaufdringlich, leistungsstark mit einfachen Montageoptionen zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Zusammenspiel mit der Architektur bilden Leuchten wichtige Aspekte in der Raumgestaltung für Arbeits- und Lebenswelten. Sie sorgen für ideale Beleuchtung, erzeugen eine harmonische Atmosphäre und tragen zum Wohlbefinden bei. Dabei steht der Mensch immer im Mittelpunkt. Deshalb ist uns die außergewöhnliche Lichtqualität von ALBA auch so wichtig. Verfügbar ab 2023.

Besonderheiten ALBA

- Durchdachte Funktionalität
- Einheitliches Design
- Dynamische Grundbeleuchtung

Technische Eigenschaften

Wenn besondere Anforderungen an die Ausleuchtung gestellt werden, kommen bei ALBA neben der klassischen sehr breitstrahlenden Lichtverteilung mit Streuscheibe spezielle Linsen zum Einsatz. Und das unabhängig von Größe und Form. Schwenkbare Versionen und Wandfluter runden das Portfolio ab. Neben den Lichtverteilungen und Größen berücksichtigt ALBA auch die unterschiedlichen Bauformen in einem Familiendesign. Hochwertige Lichttechnik mit überragender Farbwiedergabe sind für ALBA genauso selbstverständlich wie die Effizienz und herausragende Entblendung. Alle Versionen sind neben schaltbaren on/off Versionen natürlich auch in der Ausführung mit DALI erhältlich. Eine nahtlose Integration in vorhandene Gebäudemanagementsysteme ist problemlos möglich. APCON®, ein Tool der RIDI Group, bietet hier unendlich viele Möglichkeiten. Erhältlich in vielen Lichtfarben mit hoher Farbwiedergabe sowie in Tunable White – optimal, um die gewünschte Lichtstimmung zu erzielen.

Anwendung

- Office
- Bildung & Kultur
- Sanierung

MULTILENS

Ein Lichttool der RIDI Group konzipiert als Systembaukasten mit Standard- und Premiumvarianten. MULTILENS ist in vielen Produkten der RIDI Group zu Hause. Überzeugen Sie sich von Lichtkomfort mit unfassbaren Effizienzen weit über den Förderkriterien. Einen Großteil des Lebens verbringen viele von uns im Büro. MULTILENS macht das Arbeiten und den Aufenthalt in modernen Bürobereichen angenehm. Effizienz und Ergonomie sind dabei gleichermaßen Eigenschaften unserer MULTILENS Produktwelt. Die gleichen Anforderungen gelten selbstverständlich für Klassenzimmer und Schulräumlichkeiten. MULTILENS zeigt sich immer von der besten Seite – auch in Sachen Nachhaltigkeit, Reparierbarkeit und Vernetzung durch unsere APCON® Lichtmanagement-Systeme. Durch den modularen Aufbau ist auch an eine spätere Sanierung schon gedacht, das nennen wir ein konsequent zukunftssicheres Produkt! 

Besonderheiten MULTILENS

- Vernetzung mit APCON® möglich
- Für Neubau und Sanierung
- Größte Kompatibilität

Technische Eigenschaften

MULTILENS erreicht Spitzeneffizienzen von über 185 lm/W. Darüber freut sich die Umwelt mindestens genauso wie der kühle Budgetrechner. Die Premiumvarianten stehen für höchste Anforderungen an Lichttechnik, Varianz und Design. Wählen Sie aus einem breiten Standardportfolio an Lichtfarben, CRI, integrierten Steuerungs- und Notbeleuchtungslösungen. Bei den Standardvarianten sticht die besonders schnelle Verfügbarkeit heraus. Die konsequente Wahl für Basisanwendungen und alltägliche Beleuchtungsaufgaben.

Anwendung

- Office
- Bildung & Kultur
- Sanierung

look!

Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro blocher partners entstand die modular aufgebaute Leuchtenfamilie look!. Die klar definierte Form der look! fügt sich ästhetisch in alle Umgebungen ein. Moderne Bürolandschaften, Meeting Points, Cafeteria – look! setzt Akzente mit einem angenehmen Licht. Bestechend schön und unglaublich eindrucksvoll. Der Grundgedanke hinter look! ist ein ganzheitlicher Designansatz für alle Lichtquellen, die zur Beleuchtung eines Raumes beitragen. Die Idee ist ein Baukastensystem, das mit Standardkomponenten eine individuelle Gestaltung möglich macht. Das Herzstück enthält alle elektronischen Komponenten und bildet die Basis für sämtliche Varianten. Mit dem modularen Systemaufbau kann zudem auf Kundenwünsche eingegangen werden. So können beispielsweise Materialien adaptiert werden und Farbkonzepte einfließen.

Besonderheiten look!

- Modulares System
- Individueller Look
- Stimmiges Konzept

Technische Eigenschaften

Sowohl Pendelleuchten als auch Steh- und Tischleuchten bauen auf dem Modul auf, das in zwei Größen als Grundelement dient (Ø 100 mm oder Ø 160 mm). Kombiniert mit hochwertigen Metallschirmvarianten ergibt sich ein stimmiges Gesamtbild. Als Lichtquelle sind sowohl LED-Module als auch Leuchtmittel für E27 vorgesehen. Optional ist die Steuerung der Leuchten mit RIDI Smart Control (per App auf dem Mobilgerät sowie per Funkschalter) oder auch via Alexa und Co. möglich.

Anwendung

- Office
- Homeoffice

MAXI

MAXImale Vielfalt mit verschiedenen Durchmessern und Höhen. Zur Verfügung steht eine Stoffmusterauswahl in Trendfarben oder in Projekten auch ganz konkret nach Ihren Wünschen. MAXI erhalten Sie als Anbau- oder Pendelleuchte, je nach Raumhöhe individuell. New Work ist auch hier das Stichwort, darüber hinaus macht die MAXI auch in Retail, Bistros, Restaurants und Aufenthaltsräumen einen guten Eindruck. Maxi bietet durch eine Vielzahl unterschiedlicher Dekore, Strukturen und Größen eine beachtliche Auswahl, um eine perfekte Atmosphäre im Raum zu schaffen – für jeden Stil das Passende. Sanftes Licht erstrahlt den Raum und entsprechende Elemente sorgen für wirkungsvolle Akustikerlebnisse. Sonderproduktionen sind in denkbar vielen Formen und Dimensionen möglich.

Besonderheiten MAXI

- Unbegrenzte Möglichkeiten
- Wirkungsvolle Beleuchtung
- Tolles Ambiente

Bildname.jpg

Technische Eigenschaften

Leuchtenschirm wird magnetisch am Geräteträger gehalten.
Schirm in 400 mm, 500 mm oder 600 mm Durchmesser.
Höhe 100 mm.

Anwendung

- Office
- Homeoffice

APCON®

Mit den intelligenten APCON® Lichtsteuerungskomponenten können Sie die eingesetzten Leuchten vernetzen, den Energieverbrauch verringern und die Lebensdauer durch Leistungsreduktion erhöhen. APCON® bietet ein breites Spektrum an Bedienkomfort, wie z. B. Touchpanels, Apps, Dimmer und Tastenkoppler. Weitere Pluspunkte sind flexible Anpassungsoptionen und ein verminderter CO2 Ausstoß. Das APCON® Licht- & Gebäudesteuerungssystem in Kombination mit den vielfältigen Beleuchtungslösungen der RIDI Group ermöglicht gesamtheitliche, aufeinander abgestimmte Projektlösungen. Serviceleistungen aus dem RIDI Group 360° Portfolio runden dieses Angebot ab und ermöglichen Komplettlösungen aus einer Hand. Von intelligenten raumbasierten Lichtsteuerungslösungen über individuelle Objektlösungen bis hin zu industriellen Steuerungslösungen für anspruchsvollste Anwendungen – das APCON® Portfolio bietet die gesamte Bandbreite an Möglichkeiten. Die verschiedenen Varianten bieten die passende Lösung für jede Anforderung.

•	APCON® EASY BLE, das anwendungsorientierte Lichtsteuerungssystem bietet über die bewegungs- und tageslichtabhängige Steuerung der Beleuchtung hinaus auch die Möglichkeit der individuellen Schaltung und Dimmung.
•	APCON® EASY BLE, das funkbasierte und hybride Lichtsteuerungssystem, wenn zusätzliche Kabel zum Schalten und Dimmen der Beleuchtung nicht möglich oder nicht gewünscht sind.
•	APCON® INDIVIDUAL, das kabelbasierte DALI Lichtsteuerungssystem für alle Anwendungsfälle.
•	APCON® UNLIMITED, das Lichtsteuerungssystem nach industriellem Standard, bietet das Höchstmaß an Funktionalität und Flexibilität.